## 现场图参考



## 产品选型标准

### 室内设备标准

1. 支持4G以上网络，流量不低于10G/月，支持全网通（移动 联通 电信）
2. 360度室外无死角高清夜视，夜视距离不低于10M
3. 支持智能联动和特写跟踪
4. 至少支持30天循环云存储
5. 本地不小于128G存储卡
6. 区域移动侦测，推送报警信息
7. 云台支持移动跟踪、预置位功能
8. 分辨率不低于1440\*1080
9. 支持双向语音通话
10. 可吊装、壁装、水平放置、180度倒转
11. 支持统一组网，实现一个帐号多个服务站多屏同时监控
12. 设备异常报警（含存储卡被卡、电网信号丢失）

### 室外设备标准

1. 支持4G以上网络，流量不低于10G/月，支持全网通（移动 联通 电信）
2. 360度室外无死角高清夜视，夜视距离不低于10M
3. 支持智能联动和特写跟踪
4. 至少支持30天循环云存储
5. 本地不小于128G存储卡
6. 区域移动侦测，推送报警信息
7. 云台支持移动跟踪、预置位功能
8. 分辨率不低于1440\*1080
9. 支持双向语音通话
10. 可吊装、壁装、水平放置、180度倒转
11. 支持统一组网，实现一个帐号多个服务站多屏同时监控
12. 耐恶劣天气
13. 设备异常报警（含存储卡被卡、电网信号丢失）

## 采购数量标准

本次包括不限于山东、上海、浙江、河南、广东、河北、福建、江西、湖北区域的60个场站监控设备采购。

预计每个每个场站2-3个监控摄像头，总量预计在100-200之间。

未来将根据签订的价格框架协议进行采购与安装。

## 报价要求

1. 提供符合多场站监控要求的解决方案，包括不限于多地区安装方案（时间）、售后服务方案、培训方案、监控人员管理方案等。
2. 报价项目至少包括以下内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备项目 | 规格参数详细说明 | 单价 | 其它说明 |
| 室内设备 | 可备注附件序号 |  |  |
| 室外设备 | 可备注附件序号 |  |  |
| 室内线路 |  |  |  |
| 室外线路 |  |  |  |
| 流量费用 |  |  |  |
| 安装费用（含管线） |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |